Naziv artikla: **DREAMGIRL** – Oblikovana spalna maska (rožnata) - 1 kos

Namembnost: dnevni počitek, dnevni spanec, počitek na potovanjih, počitek na letalu

Navodila za uporabo: Po obrazu oblikovana spalna maska zagotavlja udobno uporabo in prosto odpiranje ter

zapiranje oči pod masko. Masko namestimo tako, da ustrezno pritrdimo elastični trak na maski. Elastični trak

pritrdimo tako, da se ne ujame v lasišče.Spalna maska je lahka, narejena iz prijetnih materialov, primerna za

vse velikosti glave in udobno prilega različnim oblikam obraza. Spalno masko je moč oprati in osušiti,

namenjena je za večkratno uporabo.

Naziv artikla: **Mack's Safe Sound Foam Earplugs** (1 par)

Spalni maski je priložen par ušesnih čepkov Safe Sound (NRR – 30 decibelov)

Navodilo za uporabo: Ušesni čepek s čistimi rokami oblikujemo

tako, da ga zvijemo v obliko cilindra. Z drugo roko sežemo preko glave, potegnemo za zunanje uho tako, da se

ušesni kanal zravna. Ušesni čepek vložimo v ušesni kanal, kjer se ustrezno razširi ter udobno in varno zapre

ušesno votlino. Čepki so primerni za večkratno uporabo. Ko so umazani, jih zavržemo. Otroci mlajši od 12 let

lahko ta izdelek uporabljajo samo pod nadzorom staršev. Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri skakanju v vodo

ali potapljanju pod vodno gladino. V primeru, ko uporabnik ne upošteva predhodnih priporočil, čepki ne

zagotavljajo primerne zaščite. Lastnosti proizvoda se bistveno spremenijo, če je podvržen določenim

kemičnim sestavinam.

Mejne vrednosti in standardni odklon frekvenčnih vrednosti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testne frekv. v HZ | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Povp. znižanje v dB | 33,2 | 36,6 | 38,8 | 36,6 | 37,5 | 41,2 | 42,0 | 47,7 | 49,1 |
| Stand. odklon v dB | 4,1 | 5,2 | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 3,7 | 3,4 | 4,2 |

Oznaka standarda: EN 352-2 (1993)

Proizvajalec: McKeon Products, Inc. Leto uvoza: 2019

Uvoznik: **ORGANIKA**, d.o.o. 01 519 1324 Poreklo artikla: ZDA

Naziv artikla: **DREAMGIRL** – Oblikovana spalna maska (rožnata) - 1 kos

Namembnost: dnevni počitek, dnevni spanec, počitek na potovanjih, počitek na letalu

Navodila za uporabo: Po obrazu oblikovana spalna maska zagotavlja udobno uporabo in prosto odpiranje ter

zapiranje oči pod masko. Masko namestimo tako, da ustrezno pritrdimo elastični trak na maski. Elastični trak

pritrdimo tako, da se ne ujame v lasišče.Spalna maska je lahka, narejena iz prijetnih materialov, primerna za

vse velikosti glave in udobno prilega različnim oblikam obraza. Spalno masko je moč oprati in osušiti,

namenjena je za večkratno uporabo.

Naziv artikla: **Mack's Safe Sound Foam Earplugs** (1 par)

Spalni maski je priložen par ušesnih čepkov Safe Sound (NRR – 30 decibelov)

Navodilo za uporabo: Ušesni čepek s čistimi rokami oblikujemo tako, da ga zvijemo v obliko cilindra.
Z drugo roko sežemo preko glave, potegnemo za zunanje uho tako, da se ušesni kanal zravna. Ušesni
čepek vložimo v ušesni kanal, kjer se ustrezno razširi ter udobno in varno zapre ušesno votlino. Čepki so
primerni za večkratno uporabo. Ko so umazani, jih zavržemo. Otroci mlajši od 12 let lahko ta izdelek
uporabljajo samo pod nadzorom staršev. Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri skakanju v vodo ali potapljanju
pod vodno gladino. V primeru, ko uporabnik ne upošteva predhodnih priporočil, čepki ne zagotavljajo
primerne zaščite. Lastnosti proizvoda se bistveno spremenijo, če je podvržen določenim kemičnim
sestavinam.

Mejne vrednosti in standardni odklon frekvenčnih vrednosti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testne frekv. v HZ | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Povp. znižanje v dB | 33,2 | 36,6 | 38,8 | 36,6 | 37,5 | 41,2 | 42,0 | 47,7 | 49,1 |
| Stand. odklon v dB | 4,1 | 5,2 | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 3,7 | 3,4 | 4,2 |

Oznaka standarda: EN 352-2 (1993)

Proizvajalec: McKeon Products, Inc. Leto uvoza: 2019

Uvoznik: **ORGANIKA**, d.o.o. 01 519 1324 Poreklo artikla: ZDA